Opis robót dla zadania o nazwie:**„Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid.1973 i 1931/1 w m. Rogi”.**

Zakres prac obejmuje przebudowę odcinka drogi wewnętrznej, której właścicielem jest Gmina Miejsce Piastowe zlokalizowanejna dz. o nr ewid. 1973 i 1931/1 w m. Rogi w kilometrze od 0+004 do 0+227

tj. w szczególności:

**km od 0+004 do 0+138**

- wykonanie stabilizacji spoiwem hydraulicznym (cementem) istniejącej podbudowy

o głębokości 35 cm – szerokość 3,5 m,

- ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego (kliniec o granulometrii   
 4-31,5 mm) o grubości po zagęszczeniu 12 cm – szerokość 3,5 m ,

- ułożenie warstwy wiążącej (profilowej) mieszanki min-bit o grubości po zagęszczeniu 4 cm - szerokość 3 m,

- ułożenie warstwy ścieralnej mieszanki min-bit o grubości po zagęszczeniu 4 cm   
 - szerokość 3 m,

- obustronne utwardzenie poboczy kruszywem łamanym – szerokość 03-05 m,

- prace ziemne związane z oczyszczeniem dna i skarp rowu z namułu i roślinności– do 15 cm

- 30 m3,

**km od 0+138 do 0+227**

- wykonanie stabilizacji spoiwem hydraulicznym (cementem) istniejącej podbudowy

o głębokości 35 cm – szerokość 3,2 m,

- ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego (kliniec o granulometrii   
 4-31,5 mm) o grubości po zagęszczeniu 12 cm – szerokość 3,2 m ,

- ułożenie warstwy wiążącej (profilowej) mieszanki min-bit o grubości po zagęszczeniu 4 cm - szerokość 2,8 m,

- ułożenie warstwy ścieralnej mieszanki min-bit o grubości po zagęszczeniu 4 cm   
 - szerokość 2,8 m,

- obustronne utwardzenie poboczy kruszywem łamanym – śred. szerokość 0,3 m,

- prace ziemne związane z wykonaniem obustronnego oporu dla pobocza – 16m3

Długość remontowanego odcinka m 223 m.

Planowany do realizacji zakres prac ma na celu poprawę stanu technicznego drogipoprzez wzmocnienie warstwy nośnej i nawierzchni.

Spadek poprzeczny nawierzchni drogi – jednostronny do 2%.

Spadek podłużny nawierzchni drogi - analogiczny do istniejącego.

Miejsce prac – działki o nr ewid. 1973 i 1931/1w m. Rogi – Gmina Miejsce Piastowe .

Wszystkie roboty winny być realizowane w pasie drogowym przedmiotowej drogi wewnętrznej.

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót, załącznik graficzny oraz STWiOR.